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1 抽样方法
以随机抽样的方式在被抽样生产者的待销产品中抽取。
随机数一般可使用随机数表等方法产生。
抽样数量见表1。
表1 抽样数量
	序号
	产品名称
	抽样数量（只/支）
	检验样品数量（只/支）
	备用样品数量（只/支）

	1
	纸餐具（纸碗、纸桶、纸餐盒、纸餐盘、模塑纸碟等）
	75（若样品过小，应调整抽样量满足样品总质量不小于0.25kg，其中检样、备样按比例2:1抽取。）
	50
	25

	2
	纸杯
	100（若样品过小，应调整抽样量满足样品总质量不小于0.25kg，其中检样、备样按比例2:1抽取。）
	50
	50

	3
	纸袋
	60（若样品过小、过大时，应调整抽样量满足总质量不少于0.25kg，不多于3kg，检验、备样按比例：2:1抽取）
	40
	20

	4
	纸罐
	纸板类罐
	30
	25
	5

	
	
	圆柱形复合罐
	90
	60
	30

	5
	其他类纸容器
	60（若样品过小，应调整抽样量满足样品总质量不小于0.25kg，其中检样、备样按比例2:1抽取。）
	40
	20


注：抽取检验样品或备用样品不足最小销售包装的整数倍时，抽取最小销售包装的整数倍，不破坏最小销售包装。
2 检验依据
表2 食品用纸包装及容器
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	感官要求a
	GB 4806.7-2023
GB 4806.8-2022

	2
	总迁移量
	GB 31604.8-2021

	3
	高锰酸钾消耗量b
	GB 31604.2-2016

	4
	重金属（以Pb计）
	GB 31604.9-2016

	5
	芳香族伯胺迁移总量b
	GB 31604.52-2021

	6
	铅（Pb）
	GB 31604.34-2016
或GB 31604.49-2023

	7
	砷（As）
	GB 31604.38-2016
或GB 31604.49-2023

	8
	荧光性物质
	GB 31604.47-2023

	9
	甲醛
	GB 4806.8-2022
GB 31604.48-2016

	10
	1,3-二氯-2-丙醇
	GB 4806.8-2022

	11
	3-氯-1,2-丙二醇
	GB 4806.8-2022

	12
	大肠菌群
	GB 14934-2016

	13
	沙门氏菌
	GB 14934-2016

	14
	霉菌
	GB 4806.8-2022
GB 4789.15-2016

	注：a GB 4806.7-2023标准适用于淋（覆）膜产品，GB 4806.8-2022标准适用于非淋（覆）膜产品。
b适用于淋（覆）膜、涂层产品。


执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。
凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。
3 判定规则
3.1依据标准
GB 4806.7-2023 食品安全国家标准 食品接触用塑料材料及制品
GB 4806.8-2022 食品安全国家标准 食品接触用纸和纸板材料及制品
GB 4806.13-2023 食品安全国家标准 食品接触用复合材料及制品
现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求
3.2判定原则
经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。
若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。
依据GB 4789.1-2016 《食品安全国家标准 食品微生物学检验 总则》第7.3条规定“检验结果报告后，剩余样品和同批产品不进行微生物项目的复检”，微生物指标不合格不进行复检。

